Cihazın sağ yan tarafında bulunan kırmızı düğmeyi Açık konuma getirin.

Tüpleri sıvının çıkabileceği en yüksek seviyesinden tutarak kullanınız

Cihaz üzeirnde bulunan hız ve çalışma şeklini belirleyen düğmelerden gerekli ayarlamaları yapın