Cfişini prize takınız ve On/Off tuşuna basarak çalıştırınız.

Yaşlandırmak istediğiniz numuneleri cihaz raflarına uygun bir aparat yardımı ile cihaz içerisine yerleştiriniz.

Gösterge ekranından yaşlandırma şartlarını ve yaşlandırma döngüsünü giriniz.

Cihaz kapaklarını kapatıp, cihazın su bağlantısının çalıştığına emin olduktan sonra, cihaz üzerindeki panelden işlemi başlatınız.

Cihazı On/Off tuşundan kapatınız ve fişini çekiniz.

Yaşlandırma işlemi sonlandığında alarmı kapatınız ve UV lambaların aktif olmadığına emin olduktan sonra cihaz kapaklarını açınız. Numuneleri cihaz dışına çıkardıktan sonra cihaz kapaklarını kapatnız.