Bilgisayarı ve Cihazı Açınız

Bilgisayardan BioSpecNano Programını açınız ve Nükleik Asit tipini seçiniz

Cihazın ölçüm bölmesine 2ul Blank koyunuz ve programdan "Blank" tuşuna basınız

Ölçüm bölmesini cihazın özel peçetesi ile temizleyiniz

Ölçüm bölmesine 2ul örnek koyunuz ve okuma yapınız

Okuma bitince bölmeyi aynı şekilde temizleyip cihazı ve bilgisayarı kapatınız

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Hüseyin GÜL | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |