On/Off anahtarına basarak cihazı açınız.

Solüsyon içerisindeki PROB u çıkarıp saf distile su ile yıkayınız

Probu ölçeceğiniz solüsyon içerisine daldırınız ve ölçümünüzü yapınız.

İşlem bittikten sonra probu saf distile su ile temizleyerek saklandığı solüsyon içerisine yerleştiriniz. cihazı düğmesine basarak kapatınız

pH metrenin ölçüm probunun zarar görmemesine, kurumamışına ve kirli kalmamasına dikkat ediniz. Saklama solüsyonlarını sıklıkla kontrol ediniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Dr. Özlem AKKAYA | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-