On/Off düğmesine basarak cihazı açınız

Cihaz üzerindeki ekran hız,zaman,sıcaklık,ivme ve program ayarlarını göstermektedir.

RPM/RCF ayarı için butona basarak istediğiniz hız değerini ayarlayınız. Zaman ayarı için Time butonuna basarak saat/dakika değerlerini ayarlayınız. Sıcaklık değeri için Temp butonuna basarak sıcaklık değerini ayarlayınız. Hızlanma/frenleme ayarı için ACC/DEC butonuna basarak ayarlama yapınız. PROG butonundan ayarlarınızı program olarak kaydedebilirsiniz.

Kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatınız.

Programı başlatmak için start durdurmak için stop tuşuna basınız. Kapağı açmak için LID open butonuna basınız.

Numunelerinizi dengeli bir şekilde yerleştiriniz. Kapağı kapatıp bekleyiniz kapak bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Gözde ÖZÇELİK | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-