|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BİOMETRA ORBİTAL KARIŞTIRICI CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0281 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazın fişini prize takınız |

|  |
| --- |
| Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı açınız |

|  |
| --- |
| Cihaz üzerinde çalkalama hızını belirleyiniz ve malzemelerinizi cihaz üzerine yerleştiriniz |

|  |
| --- |
| İşlem bittikten sonra malzemelerinizi alınız. Açma/Kapama tuşuna tekrar basarak cihazı kapatınız |