**1-AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin Açık / Kapalı Yüzme Havuzu PH ve Klor test kiti cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

 **2-KAPSAM**

Bu talimat Gebze Teknik Üniversitesi Açık /Kapalı Yüzme Havuzunu kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Havuz Suyu Operatörü sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

 Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

**5-UYGULAMA**

**5.1** Haznesi su ile çalkalanıp doldurulur

**5.2** Sıvılı veya haplı test kitine havuz yüzeyinin en az 30 cm aşağısından deney tüpüyle su örneği alınır.

**5.3** pH kısmına 1 adet phonel-red hap atılır, klor kısmına 1 adet DPD1 klor hapı atılır.

**5.4** Oluşan renkler test kiti üzerinde bulunan renkler ile karıştırılır ve yanlarında bulunan rakamlar ile değer tespit edilir.

**5.5** Değer (PH ve Klor ) havuz analiz formuna veya Açık/Kapalı Yüzme Havuzu Günlük Bakım Formu Kayıt Defterine (FR-0471) yazılır.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat ve ilgili form/dokümanlar PR-0002 Kalite Kayıtlarının Yönetimi Prosedürüne göre kayıtlanır ve arşivlenir.