**Vicat Aleti**

Vicat aleti, çimento hamurunun priz süresinin tayininde kullanılır.



Resim 1. Vicat Aleti

**Kullanım Talimatı**

* Normal kıvamda çimento hamuru koyulur.
* Çimento hamurunun yaklaşık %25 kadar su koyulur ve vicat aletine yerleştirilir.
* Cam plaka + koni yüksekliği sıfır noktası olarak alınır.
* Çimento hamuruna bu noktadan vicat sondası serbest bırakılır.