**Özgül Ağırlık Cihazı**

Cihaz, malzemelerin özgül ağırlığının belirlenmesinde kullanılır.



Özgül Ağırlık Cihazı

**Kullanım Talimatı**

* Tartı aletine bağlı olan demir çubuğu, tartı altındaki deliğin kenarlarına değmeyecek şekilde tartıyı ayarlayınız.
* Deney yapılacak numuneye göre (agrega veya beton) tel sepet veya numune tutucu aparatın tartım aletine bağlı olan çubuğun uçuna takınız.
* Numuneyi sepet veya numune tutucu aparatını içine koyunuz.
* Tartı altındaki su kabının hacminin yaklaşık 3/2 sine kadar su ile dolmasını sağlayanız.
* Tartı aletini ‘’ON’’ tuşuna basarak açınız.
* Tel sepet veya numune tutucu aparatın ağırlığını ‘’TARA’’ tuşuna basarak kaydediniz.
* Tel sepet veya numune tutucu aparatı suyun dışında iken numuneyi aparatın içine koyunuz.
* Numunenin havadaki tartım değerini tartı üzerindeki değer sabit hale geldikten sonra değeri not alınız.
* Aletin kenarındaki kol vasıtasıyla numuneyi suyun içeresine tamamen girecek şekilde aşağıya yavaşça indiriniz.
* Tartı üzerindeki değer yaklaşık sabit hale geldikten sonra tartı üzerindeki değer kayıt altına alınır.
* Tartı aletini ‘’OF’’ tuşuna basarak kapatınız.
* Cihazın gerekli temizliğini yaparak bir sonraki deneye hazır hale getiriniz.