**1-AMAÇ**

Santrifüj cihazı ağırlıkları farklı maddelerin (kan ve değişik solüsyonlar) yer çekimine bağlı olarak deney tüpleri içerisinde yüksek hızla döndürülerek ayrışmasını sağlamaktadır.

**2-KAPSAM**

Santrifüj cihazı ile gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı kapsar.

**3-SORUMLULUKLAR**

Bu talimat raporunun uygulanmasından Centrifuge 800D cihazını kullanan herkes sorumludur.

**4-İLGİLİ DOKÜMAN VE KAYITLAR**

Centrifuge 800D cihazı kullanım talimatı.

**5-UYGULAMA**

1. Centrifuge cihazının power düğmesine basılır.
2. Numuneler cihazın içindeki oyuklara yerleştirilir.
3. Kapaklarının sağlamlığına dikkat edilir.
4. Time ve Speed (Hız) isimleri altında belirlenen değerler seçilir.
5. Süreç başlatılır.
6. Ayrışma işlemi tamamlanınca sistem sonlandırılır.
7. Deney tüpleri çıkarılır.
8. Cihaz temizlenir ve kapatılır.

**6-KAYITLAMA VE ARŞİVLEME**

Bu talimat raporu laboratuvar defterine kayıt edilir ve laboratuvarda arşivlenir.